Жёсткий диск

Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках, или НЖМД жёсткий диск, винчестер – запоминающее устройство (устройство хранения информации) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.

В отличие от гибкого диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего диоксида хрома – магнитные диски. В НЖМД используется одна или несколько пластин на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров, а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной («парковочной») зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Оглавление 
Название «винчестер»
Технологии записи данных
Метод продольной записи
Метод перпендикулярной записи
Перспективные методы записи
Характеристики
Уровень шума
Устройство
Гермозона
Устройство позиционирования
Блок электроники
Производство
Производители
Рынок жёстких дисков
Стоимость

Характеристики
Жесткого диска

Интерфейс
ATA
SATA
eSATA
Емкость
Физический размер
2.5 дюйма
3.5 дюйма
Время произвольного доступа
8 миллисекунд
9 миллисекунд
10 миллисекунд
Скорость вращения шпинделя
Ноутбуки
4200
5400
72000
ПК
5900
7200
10000
Серверы
10000
15000
Надежность
Количество операций в секунду
Потребление энергии
Сопротивляемость ударам
Скорость передачи данных
Внешняя зона диска
Внутренняя зона диска
Объем буфера

Уровень шума

Уровень шума – шум, который производит механика накопителя при его работе. Указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже. Шум состоит из шума вращения шпинделя (в том числе аэродинамического) и шума позиционирования.

Производители

Изначально на рынке было большое разнообразие жёстких дисков, производившихся множеством компаний. В связи с ужесточением конкуренции, бурным ростом ёмкости, требующим современных технологий, и понижением норм прибыли большинство производителей было либо куплено конкурентами, либо перешло на другие виды продукции.

Сравнение интерфейсов

Все параметры
ниже 
указаны 
для различных интерфейсов
подключения к компьютеру:

Интерфейс    Пропускная способность   Требуется ли кабель питания   Число проводников в кабеле
USB 2.0   0.48    Да/Нет   4
USB 3.0   4,8   Да/Нет   9